Bestekservice  Kokowall Zichtscherm H=2,0m
Versie 1: 7/5/2013
	Besteks post- nummer
	Catalogusnummer

Hoofd-    Deficode

Code      1:2:3:4:5:6
	Omschrijving
	EENHEID
	HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING
	HOEVEELHIED
TER INLICHTING

	36
	
	 .  .  .  .  .
	ZICHTSCHERM V.V. BEPLANTING
	m
	0,00
	V
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	361
	
	.  .  .  .  .
	ZICHTSCHERM V.V. BEPLANTING
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	
	
	
	
	
	

	3610
	
	
	Zichtscherm bestaande uit:
	
	
	
	
	

	
	
	 ..  .  .  .  .
	Stijlen met cassette schermen van kokos
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	Situering: …………………………..
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	Betreft: aanbrengen en gebruiksklaar opleveren
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	361010
	361199
	.  .  .  .  .
	Aanbrengen stalen stijl.
	st
	0,00
	V
	
	

	
	
	 .  .  .  .  .
	Aanbrengen stalen stijl, Lengte: 2,0m  
	
	
	
	
	

	
	
	 .  .  .  .  .
	Profielstaal IPE80 S235 JR volgens EN10025-1 
	
	
	
	
	

	
	
	 . .  .  .  .  .
	Profielstaal thermisch verzinkt , EN 1461
	
	
	
	
	

	
	
	
	Palen voorzien van vooraf aangebrachte montagegaten en paneelsteunen,
	
	
	
	
	

	
	
	 .  .  .  .  .
	Type tussenpaal,  Lengte: 2m
	st
	
	
	0,00
	L

	
	
	.  .  .  .  .
	Type eindpaal links,  Lengte: 2m
	st
	
	
	0,00
	L

	
	
	.  .  .  .  .
	Type eindpaal rechts,  Lengte: 2m
	st
	
	
	0,00
	L

	
	
	.  .  .  .  .
	Stramienmaat  hoh. 2500mm, tenzij anders vermeldt
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	Funderingsdiepte: 1,0m onder maaiveld, te
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	voorzien van 40L betonfundering
	M3
	
	
	0,00
	L

	
	
	
	Optioneel: Palen voorzien van poedercoating dubbellaags, kleur RAL xxxx
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Betonlatei
	
	
	
	
	

	361020
	
	 .  .  .  .  .
	Aanbrengen betonlatei  300x35mm  tussen stijlen
	st
	24,00
	V
	
	

	
	
	
	(Lengte: 2490 mm
	
	
	
	23,00
	L

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	361030
	366399
	.  .  .  .  .
	Aanbrengen Kokowall Element (cassette)
	st
	0,00
	V
	
	

	
	
	 .  .  .  .  .
	Situering: tussen de stijlen
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	Benaming cassette “systeem Kokowall Zichtscherm”o.g.
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	Kokosbuis (32mm in kader U-45-36-2mm, voorzien van gekoppelde borgstang
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	Hoogte cassette:  H=2.000mm
	
	
	
	
	

	
	
	.  .  .  .  .
	Kokosbuis (32mm in kader U-45-36-2mm 
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Lengte: 2.490 
	st
	
	
	22,00
	L

	
	
	
	(Lengte: sluitmaat, in het werk te bepalen (indien van toepassing)
	st
	
	
	x,00
	L

	
	
	 .  .  .  .  .
	Bevestiging materialen volgens opgave leverancier
	
	
	
	
	

	
	
	
	Optioneel: Stalen frame voorzien van poedercoating dubbellaags, kleur RAL xxxx
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	361040
	511599
	 .  .  .  .  .
	Aanplanten klimplanten aan beide zijden van het scherm
	st
	0,00
	V
	
	

	
	
	 .  .  .  .  .
	Situering:  “tegen het scherm aan vastkrammen”
	st
	
	
	0,00
	L

	
	
	 .  .  .  .  .
	( Type Hedera Hibernica P13 2-3 ranks L=0,90-1,20m
	st
	
	
	0,00
	L

	
	
	 .  .  .  .  .
	( 8 stuks planten per vak van 2,5m1
	
	
	
	
	

	
	
	 .  .  .  .  .
	( Aan beide zijden van het scherm aanplanten en de  ranken vastzetten aan de kokosbekleding middels plantkrammen
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


